**節水36計** 資料來源：臺北市自來水事業處 節約用水網站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 美化用圖示-大圓箭頭 | **妙計一** | 美化用圖示-灰色右半圓 |   新蓋房屋一定要採用省水型馬桶，將現有的一般型抽水馬桶加裝二段式沖水配件。 新蓋房屋一定要採用省水型馬桶，將現有的一般型抽水馬桶加裝二段式沖水配件。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 美化用圖示-大圓箭頭 | **妙計二** | 美化用圖示-灰色右半圓 |   將水箱底小浮餅拆下，即成無段式控制出水。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 美化用圖示-大圓箭頭 | **妙計三** | 美化用圖示-灰色右半圓 |   將小便池自動沖水器沖水時間調短。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 美化用圖示-大圓箭頭 | **妙計四** | 美化用圖示-灰色右半圓 |   安裝流量蓮篷頭、水龍頭曝氣器，或加裝緩流水龍頭氣化器。 安裝流量蓮篷頭、水龍頭曝氣器，或加裝緩流水龍頭氣化器。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 美化用圖示-大圓箭頭 | **妙計五** | 美化用圖示-灰色右半圓 |   將全轉式水龍頭換裝成1/4轉水龍頭，縮短水龍頭開關的時間就能減少水的流失量。 | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 美化用圖示-大圓箭頭 | **妙計六** | 美化用圖示-灰色右半圓 |   隨手關緊水龍頭，不讓水未經使用就流掉，水龍頭加裝有彈簧的止水閥或可自動關閉水龍頭的自動感應器。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 美化用圖示-大圓箭頭 | **妙計七** | 美化用圖示-灰色右半圓 |   定期檢查抽水馬桶、水塔、水池、水龍頭或其他水管接頭以及牆壁或地下管路有無漏水情形。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 美化用圖示-大圓箭頭 | **妙計八** | 美化用圖示-灰色右半圓 |   洗澡改盆浴為淋浴，並使用低流量蓮蓬頭，淋浴時間以不超過5分鐘為宜。 洗澡改盆浴為淋浴，並使用低流量蓮蓬頭，淋浴時間以不超過5分鐘為宜。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 美化用圖示-大圓箭頭 | **妙計九** | 美化用圖示-灰色右半圓 |   勿對著水龍頭直接沖洗碗、洗菜、洗衣，應放適量的水在盆槽內洗濯，以減少流失量。 勿對著水龍頭直接沖洗碗、洗菜、洗衣，應放適量的水在盆槽內洗濯，以減少流失量。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計十** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   用洗米水、煮麵水洗碗筷，可節省生活用水及減少洗潔精的污染。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計十一** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   用洗菜水、洗衣水、洗碗水及洗澡水等清洗水 用洗菜水、洗衣水、洗碗水及洗澡水等清洗水 來澆花、洗車，及擦洗地板。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計十二** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   將除濕機收集的水，及純水機、蒸餾水機等淨水設備的廢水回收再利用。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計十三** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   植物澆水時間應選擇早晚陽光微弱蒸發量少的時候。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計十四** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   庭園綠化應選擇耐旱的植物，按植物需水性分區栽種，以便分區調整澆水用水量。 庭園綠化應選擇耐旱的植物，按植物需水性分區栽種，以便分區調整澆水用水量。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計二十二** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif | |   控制適量的洗滌物，避免洗衣機及洗碗機中洗滌物過多或過少。 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計十五** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   灑水系統噴灑範圍不要超出庭園以外，庭園邊緣採用「部分圓形灑水器」往內噴灑。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計十六** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   配合天候澆水，在雨天時關閉自動灑水器及不在強風時澆水。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計十七** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   對花草施予適量足夠存活的水即可，花圃使用微灌方式最有效，方法是以滴嘴滴罐向個別植物施水，或以低流量噴霧器對整個花圃施水。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計十八** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   修剪草皮應留下10至15毫米高度的草株，以減少地面水份蒸發澆水用水。 修剪草皮應留下10至15毫米高度的草株，以減少地面水份蒸發澆水用水。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計十九** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   庭園土壤改良，添加濕潤介質或保水聚合物，如蛭石、蛇木屑、稻穀、木屑、泥炭土等以提高土壤的透水與蓄水能力。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計二十** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   庭園以草類殘株、樹皮、木屑、礫石等敷蓋，以減少土壤水份蒸發、土壤沖蝕。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計二十一** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   冬天時，只在連續高溫及乾旱時才澆水(在春秋之時，大部分的植物只需夏天時水量的一半即可)。 | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **妙計三十一** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   箭頭 |   游泳池溢水回收過濾再使用，或作為運動場灑水用。 |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計二十三** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   配合衣料種類適當調整洗濯時間：毛、化學纖維物約5分鐘；木棉、麻類約10分鐘；較髒污衣物約12分鐘。 配合衣料種類適當調整洗濯時間：毛、化學纖維物約5分鐘；木棉、麻類約10分鐘；較髒污衣物約12分鐘。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計二十四** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   選擇有自動調節水量的洗衣機，洗衣清洗前先脫水一次，可節省用水及清洗時間。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計二十五** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   多人洗澡時，一個接一個連接不要間斷，可節省等待熱水流出前的冷水流失量。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計二十六** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   利用屋頂裝置雨水貯留設備，收集雨水作為一般澆花、洗車及沖馬桶等替代水源。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計二十七** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   機關學校、工廠等可規劃中水道系統，將生活污水處理至符合一定水質標準，作為花圃澆水、操場灑水、廁所沖洗、消防用水等水資源再利用系統。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計二十八** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   請將面紙投入垃圾桶而不要丟入馬桶中。 | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計二十九** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   在水箱中滴入幾滴食用色素，等20分鐘(要確定這段時間內沒人使用馬桶)，如果有顏色的水流入馬桶，就表示這水箱在漏水。 | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計三十** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   水管漏水是嚴重浪費水資源。發現道路埋設之水管有漏水現象，請即電話通知當地服務(營業)分處搶修。 水管漏水是嚴重浪費水資源。發現道路埋設之水管有漏水現象，請即電話通知當地服務(營業)分處搶修。 | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **妙計三十二** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   箭頭 | | 洗車使用有栓塞管嘴的水管或用水桶及海綿抹布擦洗。每月洗車一次，減少用水量。 洗車使用有栓塞管嘴的水管或用水桶及海綿抹布擦洗。每月洗車一次，減少用水量。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計三十三** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   將所有水龍頭關緊並確定這段時間無人用水而水錶仍在動，就表示屋內或地下水管在漏水；水龍頭關緊後仍滴水，要速換橡皮墊。 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計三十四** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   不要用水沖食物退冰，改用微波爐解凍或及早將食物由冰箱冷凍庫中取出，放置於冷藏室內退冰 不要用水沖食物退冰，改用微波爐解凍或及早將食物由冰箱冷凍庫中取出，放置於冷藏室內退冰。 | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計三十五** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   清理地毯法由濕式或蒸氣式改成乾燥粉末式。 | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 箭頭 | **妙計三十六** | http://waterpark.twd.gov.tw/www/savewater/image/but1_03.gif |   洗手正確步驟：開小水沾濕手→關閉水龍頭→塗抹肥皂→雙手搓揉→開小水沖洗→捧水沖洗水龍頭→關閉水龍頭→將手擦乾。 洗手正確步驟：開小水沾濕手→關閉水龍頭→塗抹肥皂→雙手搓揉→開小水沖洗→**捧水沖洗水龍頭**→關閉水龍頭→**將手擦乾**。 | |